=======================================================================
Britten Norman BN-2 Islander/Trislander - Version 3.2 für FS2004
=======================================================================

Für weitere Informationen bitte das Handbuch lesen! (Handbuch_German.htm)


Inhalt
==================
* Installation
* Installation von alten Repaints
* Rechtliches
* Fragen & Support


Installation:
=============
Die nötigen Dateien sind folgendermaßen runterzuladen:

- Zunächst wird die Datei BN32Rest.zip benötigt, sie enthält das Pilotenhandbuch und diverse grundlegende Dateien, wie die neuen Instrumente und Cockpit-Sounds. ACHTUNG! Wenn Sie diese Datei bereits vor erscheinen des Trislanders, des FANS-Islanders oder des Tonband-Islanders runtergeladen haben, müssen Sie sie nochmal runterladen, da sie aktualsiert wurde!

- Für jede der drei unterschiedlichen Propellerblattzahlen gibt es ein Sound-Archiv, aufgenommen von echten BN-2's:
  * BN32Snd2 für 2-Blattschrauben-Islander (und Trislander)
  * BN32Snd3 für 3-Blattschrauben-Islander
  * BN32Snd4 für 4-Blattschrauben-Islander
	(der BN-2T bzw. der BN-2 FANS benötigt kein Soundpack)

- Jede Variante des Islanders hat ein Grundarchiv mit einem passenden Anstrich, weitere Anstriche können nur installiert werden, wenn das Grundarchiv installiert ist. Jedes Grundarchiv enhält Paneldaten, Texturen und das Modell der Variante und ist durch ein "G" am Ende des Dateinamens gekennzeichnet. Folgende Varianten sind bis jetzt verfügbar:

	Archivname	Typ	Grundanstrich		Modellvariante

	DIBNA32G.zip	BN-2A		D-IBNA der ehem. LW	BN-2A mit HF-Antenne
	DIORF32G.zip	BN-2A		D-IORF der Helgol.Airl.	BN-2A ohne HF-Antenne
	DIFLN32G.zip	BN-2B		D-IFLN der FLN		BN-2B mit Zweiblattpropellern
	DILFB32G.zip	BN-2B		D-ILFB der LFH (alt)	BN-2B mit Dreiblattpropellern
	DILFH32G.zip	BN-2B		D-ILFH der LFH (neu)	BN-2B mit Vierblattpropellern
	DIOLA32G.zip	BN-2B		D-IOLA der OLT		BN-2B mit spitzer Nase
	DIAAI32G.zip	BN-2B		D-IAAI der ehem. BAL	BN-2B mit spitzer Nase und langen Auspuffen
	GXTOR32G.zip	BN-2A Mk.III-2	G-XTOR der Aurigny	BN-2A Mk.III Trislander mit langer Nase
	GFANS32G.zip	BN-2A FANS	G-FANS Demonstrator	BN-2A mit Fantriebwerken
	DILUX32G.zip	BN-2B Deluxe	D-ILUX Demonstrator	BN-2B mit Tonband und Ventilator (KEIN REALER TYP UND ANSTRICH!)

Um eine oder mehrere der Grundvarianten zu instalieren, gehen sie wie folgt vor:

- Extrahieren der BN32Rest.zip in den Flightsimulatorordner und verschieben Sie die *.dll-Datei in das Windows\System Verzeichnis, sofern sie nicht schon existiert.
- Extrahieren des Soundarchives und des Grundarchives in den [FS2004]\Aircraft Ordner
- Führen Sie das Programm BN_Instal.exe in den Ordnern BN-2A_3, BN-2B_3, BN-2FANS und/oder BN-2AMk3_3 aus.

Außerdem sind folgende Repaints auf meiner Homepage verfübar:

	Archivname	Anstrich			nötiges Grundarchiv

	DIFKU32.zip	D-IFKU von FLN			DILFH32G.zip
	DIFTI32.zip	D-IFTI von FLN			DILFH32G.zip
	DIFOX32.zip	D-IFOX von OLT			DIFLN32G.zip
	DIFBN32.zip	D-IFBN von OLT			DIFLN32G.zip
	DIHER32.zip	D-IHER von LFH			DIBNA32G.zip
	DILFA32o.zip	D-ILFA von LFH (alt, Zweiblatt)	DIFLN32G.zip
	DILFA32n.zip	D-ILFA von LFH (neu, Vierblatt)	DILFH32G.zip
	EIBCE32.zip	EI-BCE von Aer Arann		DIORF32G.zip
	GAZEH32.zip	G-AZEH von VW Express Parts Srv	DIBNA32G.zip
	GBUBH32.zip	G-BUBH der Botswana Defence Frc	DIOLA32G.zip

Um ein Repaint zu installieren, muss zunächst das Archiv in den [FS2004]\Aircraft Ordner extrahiert werden. In jenem Unterordner von [FS2004]\Aircraft, wohin die Daten extrahiert wurden, muss nun lediglich noch das Programm BN_Instal.exe ausgeführt werden. Dieser Schritt ist jedesmal nach der Installation von Repaints nötig!

			*	*	*

(Wenn SIE meinen Islander repainten wollen, sollten sie auf das Repaint-Packet zurückgreifen, welches ich bei www.flightsim.com und bei m-r-software.de hochladen werde! Bitte beachten Sie, dass Sie keinen geänderten Islander von mir ohne meine schriftliche Genehmigung hochladen dürfen!)

Installation von alten Repaints
===============================

Sie können grundsätzlich fremde Repaints der alten Version 3.0 auch mit dieser neuen Version benutzen; nach der Installation des Repaints müssen sie jedoch von einem typengleichen Original-Islander (z.B. BN-2B) aus dessen Texturordner ALLE Texturen BIS AUF die Textur BN2_t.bmp UND props.bmp in das Repaint-Texturverzeichnis kopieren. (Ansonsten fehlen Ihnen wichtige neue Texturen!)

Rechtliches
===========
Siehe License.txt.

Fragen und Support
==================
Fragen bitte an marcel@m-r-software.de

weitere Produkte unter www.m-r-software.de

Copyright 2004 by Marcel Kuhnt